Bài 4.3

Mạch RC với tần số cắt 252 Hz

